**Wykaz zapotrzebowania na wyposażenie pracowni chemiczno – fizycznej w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Opis** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Razem brutto** | **Zdjęcie poglądowe** |
|  | **Dygestorium** | Wymiary: min. 1200x 600x1200 mm  WYPOSAŻENIE min.:  - konstrukcja ma być oparta na stelażu stalowym, zewnętrza obudowa ma być laminowana  - blat ma być wykonany z ceramiki litej z podniesionym rantem,  - system przewietrzania za pomocą wentylatora o mocy min. 350 m3/h.  - min. 2 zawory wodne i min. 2 wylewki wody, min. 1 zlewik  - standardowy czujnik przepływu powietrza, system bezpieczeństwa AFP  - min. 2 gniazda elektryczne 230V, przełącznik światła - oświetlenie przestrzeni roboczej.  Dygestorium ma być wyposażone w blat ceramiczny | 1 szt. |  |  |  |
|  | | | | **Razem:** |  |  |

Uwaga!

Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzające spełnianie polskich i europejskich norm), świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy wyposażenia wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, wypakowania sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

\*W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp