Strawczyn, dnia 17.11.2020 r.

ZP.271.1.37.2020

**Do wiadomości Wykonawców**

**Dotyczy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie (treść zapytania w załączeniu):


**Zapytanie nr 15**

1. *Prosimy o doprecyzowanie informacji o płycie warstwowej. Grubość płyty,  co dokładnie oznacza „16/20,5cm”, czy podany kolor ma być od zewnątrz i wewnątrz?*

**Odpowiedź:** Dach nad halą sportową *– zgodnie z OT branża Architektura*

– pokrycie- płyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliuretanowym RE30. Płyta dachowa o trapezowym ukształtowaniu powierzchni, grubość 16/20,5cm, kolor np. RAL 9007 (współczynnik przewodzenia ciepła płyty min.U≤0,14 W/m2K).

Kolor płyt od zewnątrz np. RAL9007 oraz od wewnątrz np. RAL 9010. Kolor płyt należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wbudowywania.



Przekrój płyty

Zatwierdzam

Zastępca Wójta Gminy Strawczyn

/-/ Karol Picheta